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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики

	1
	[bookmark: pagetitle]Металлокассета закрытого типа
	шт
	1598
	Длина (мм) — от 500 до 650
Высота (мм) — от 500 до 650,
Толщина (мм) — не менее 20,
Толщина стали (мм) — не менее 0,5,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности — гладкая,
Тип крепления — скрытое,
Тип соединения - при помощи метизов,
Цветовое исполнение: RAL 7004

	2
	[bookmark: pagetitle_Копия_1]ККУ
	шт
	1580
	Длина полки крепления к фасаду (мм) — от 75 до 100
Длина полки крепления профиля (мм) — от 85 до 110
Длина кронштейна (мм) — не менее 190,
Толщина стали (мм) — не менее 1,2,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности — профилированная

	3
	[bookmark: pagetitle_Копия_2]Г-образный профиль
	м.п.
	723
	Номенклатура — не менее ПГ60*40
Длина (мм) - до 3000,
Толщина стали (мм) — не менее 1,2,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Покрытие стали - порошковое покрытие,
Тип поверхности — гладкая

	4
	Профиль вертикальный (омега профиль)
	п.м.
	1053
	Длина (мм) -  до 3000,
Толщина стали (мм) — не менее 1,2,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности — гладкая,
Номенклатура — не менее ПШ60*20*20


	5
	[bookmark: pagetitle_Копия_4]Z-образный профиль (профиль вертикальный промежуточный)
	п.м.
	54
	Длина (мм) - до 3000,
Толщина стали (мм) — не менее 1,2,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности — гладкая,
Номенклатура — не менее ПZ29*20*20

	6
	[bookmark: pagetitle_Копия_1_Копия_1]Финишная планка кассетная (рейка стартовая)
	шт
	8
	Длина (мм) -  3000,
Ширина (мм) — не менее 100,
Толщина стали (мм) — не менее 0,5,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности - гладкая

	7
	[bookmark: pagetitle_Копия_2_Копия_1]Угол наружный кассетный
	шт
	12
	Длина (мм) - 3000,
Ширина (мм) — не менее 100,
Толщина стали (мм) — не менее 0,5,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности - гладкая

	8
	[bookmark: pagetitle_Копия_3_Копия_1]Отлив оконный
	шт
	24
	Длина (мм) - 2000,
Ширина (мм) — не менее 230,
Толщина стали (мм) — не менее 0,5,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности - гладкая

	9
	[bookmark: pagetitle_Копия_4_Копия_1]Откос оконный
	шт
	82
	Длина (мм) -  2000,
Ширина (мм) — не менее 210,
Толщина стали (мм) — не менее 0,5,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Тип поверхности - гладкая

	10
	Утеплитель базальтовый
	м³
	50,11
	Материал - базальтовое волокно,
Плотность, кг/м3 — не менее 50,
Толщина, мм — не менее 100,
Размер, мм — не менее 1200x600,
Группа горючести — негорючий

	11
	Утеплитель базальтовый
	м³
	26,14
	Материал - базальтовое волокно,
Плотность, кг/м3 — не менее 50,
Толщина, мм — не менее 50,
Размер, мм — не менее 1200x600,
Группа горючести — негорючий

	12
	Ветрозащитная паропроницаемая мембрана
	м²
	630
	Основа материала - нетканый полипропилен,
Назначение - вентилируемые фасады,
Маркировка — A,
Группа горючести — Г4,
Толщина — не более 0.45 мм


	13
	Анкерный элемент АЭ50М
	шт
	5106
	Длина — не менее 50 мм,
Диаметр — не более 10 мм,
Материал — пластик.

	14
	Тарельчатый элемент ТЭ60(5,5) 
	шт
	5106
	Длина — не более 100 мм,
Диаметр — не более 60 мм,
Диаметр отверстия под дюбель - 6 мм,
Материал — пластик

	15
	Распорный элемент РЭ (5,5)
	шт
	1460
	Длина — не менее 200 мм,
Диаметр — не более 5,5 мм,
Материал - стекловолокно 

	16
	Распорный элемент РЭ (5,5)
	шт
	3646
	Длина — не менее 250 мм,
Диаметр — не более 5,5 мм,
Материал - стекловолокно 

	17
	Рамный дюбель для крепления вентилируемых фасадов
	шт
	1580
	Диаметр резьбы — не менее М10,
Диаметр установки — не менее 10 мм,
Длина анкера — не менее 100 мм,
Покрытие — цинк,
Материал — сталь

	18
	Саморез пресс-шайба 4.2x16 со сверлом
	шт
	3000
	Тип наконечника — бур,
Диаметр (мм) — не менее 4,2,
Длина (мм) — не менее 16,
Размер шлица — PH2,
Основной материал — сталь,
Покрытие - оцинкованный

	19
	Заклепки
	шт
	7000
	Тип заклепок — вытяжные,
Материал гильзы — алюминий,
Диаметр — не менее 4 мм,
Длина гильзы — не менее 10 мм,
Материал стержня — сталь

	20
	Паронитовая прокладка
	шт
	1580
	Толщина — не менее 2 мм,
Ширина — не менее 80 мм,
Высота — не менее 90 мм

	21
	Полоса стальная
	шт
	351
	Длина (мм) — 3000
Ширина (мм) — не менее 50,
Толщина стали (мм) — не менее 0,5,
Тип стали - оцинкованная сталь,
Цветовое исполнение: RAL 7004


         


