Калуга
Алюминиевые композитные панели (АКП) в Калуге — оптимальное решение для современных фасадов. Конструкция состоит из двух алюминиевых листов и внутреннего слоя (полимер или минеральный наполнитель с антипиренами), что обеспечивает:
· огнестойкость (класс Г1 у специализированных моделей);
· устойчивость к местным климатическим условиям (перепады температур, осадки);
· малый вес (5,5–8 кг/м²), снижающий нагрузку на несущие конструкции.
Ключевые преимущества:
1. Широкий выбор дизайнов. Палитра RAL, имитация натуральных материалов (дерево, камень, металл).
2. Длительный срок службы. До 50 лет при использовании PVDF‑покрытия.
3. Технологичность обработки. Возможность гибки, резки, фрезеровки для создания сложных форм.
4. Защита от коррозии. Алюминиевый слой предотвращает появление ржавчины.
5. Вентилируемая система. Улучшает тепло‑ и звукоизоляционные характеристики здания.
Этапы монтажа:
1. Подготовка поверхности. Выравнивание и грунтовка основания.
2. Установка каркаса. Монтаж кронштейнов и профилей с шагом 600 мм.
3. Крепление панелей. Использование салазок и иклей с компенсационными зазорами.
4. Герметизация и очистка. Нанесение силиконового герметика, удаление защитной плёнки, устранение мелких дефектов.
Мы работаем только с сертифицированными материалами и предоставляем официальную гарантию на монтажные работы.
Тамбов
В Тамбове алюминиевые композитные панели — это сочетание практичности и эстетики для фасадов любой сложности. Структура панелей (два алюминиевых листа + наполнитель) обеспечивает:
· устойчивость к ветрам и дождям;
· огнестойкость (модели с минеральным наполнителем — класс Г1);
· сохранение цвета на протяжении десятилетий (благодаря PVDF‑покрытию).
Почему выбирают АКП:
· Гибкость материала. Возможность создания криволинейных форм и нестандартных решений.
· Малый вес. В 3–4 раза легче керамогранита, что упрощает монтаж.
· Универсальность. Совместимы со стеклом, камнем и другими отделочными материалами.
Процесс монтажа:
1. Разметка стен и установка кронштейнов.
2. Монтаж утеплителя (при необходимости).
3. Крепление направляющих профилей.
4. Фиксация панелей с контролем геометрии.
Все работы выполняются с соблюдением ГОСТ и СНиП, что гарантирует герметичность и долговечность фасада.
Саранск
Для фасадов в Саранске АКП — это технологичное решение с широкими возможностями:
· толщина панелей: 3–6 мм (подбирается под тип здания);
· покрытие: полиэстер (бюджетный вариант) или PVDF (срок службы — 30+ лет);
· цветовая гамма: каталог RAL + спецэффекты (перламутр, металлик).
Особенности монтажа:
1. Подготовка основания. Удаление старых покрытий, очистка поверхности.
2. Установка каркаса. Монтаж алюминиевого каркаса с учётом температурных расширений.
3. Крепление панелей. Применение саморезов или салазок для надёжной фиксации.
4. Финишная обработка. Герметизация швов, очистка фасада от загрязнений.
Используем только огнестойкие панели (FR) и предоставляем полный пакет сертификатов соответствия.
Владимир
Хотите обновить здание во Владимире? АКП — это:
· устойчивость к влаге и УФ‑излучению;
· возможность реализации сложных архитектурных форм (гибкость, резка, фрезеровка);
· улучшение тепло‑ и звукоизоляции за счёт вентилируемой системы.
Преимущества:
· Лёгкость. Упрощает транспортировку и монтаж, снижает нагрузку на фундамент.
· Разнообразие отделок. Глянцевые, матовые, текстурные поверхности на выбор.
· Пожаробезопасность. Класс Г1 для общественных зданий.
Порядок работ:
1. Проектирование и расчёт материалов с учётом особенностей объекта.
2. Установка несущего каркаса из оцинкованных профилей.
3. Крепление панелей с зазорами для вентиляции.
4. Герметизация стыков и удаление защитной плёнки.
Предоставляем гарантию до 10 лет на материалы и монтажные работы.
Вологда
В Вологде АКП — надёжный выбор для фасадов благодаря:
· устойчивости к морозам и высокой влажности;
· коррозионной стойкости (алюминиевый слой + защитное покрытие);
· лёгкости (5,5–8 кг/м²).
Варианты исполнения:
· панели с полиэстеровым покрытием (для интерьеров);
· PVDF‑панели (для фасадов, срок службы — 25–30 лет);
· огнестойкие модели (FR/А2).
Технология монтажа:
1. Грунтовка и выравнивание основания.
2. Монтаж оцинкованного каркаса с антикоррозийным покрытием.
3. Укладка утеплителя (при необходимости).
4. Крепление панелей и герметизация швов силиконовым герметиком.
Работы выполняются в любое время года с соблюдением технологических норм и требований безопасности.
Воронеж
Алюминиевые композитные панели в Воронеже — это баланс цены и качества:
· подходят для жилых, коммерческих и промышленных объектов;
· устойчивы к пыли, влаге и перепадам температур;
· доступны в любых цветах и фактурах.
Плюсы:
· Быстрый монтаж. Сокращает сроки строительства, минимизирует трудозатраты.
· Вентилируемая система. Улучшает микроклимат здания, снижает затраты на отопление и кондиционирование.
· Имитация материалов. Возможность воспроизвести гранит, дерево и другие текстуры.
Этапы установки:
1. Разметка и установка кронштейнов с учётом геометрии фасада.
2. Монтаж горизонтальных и вертикальных профилей.
3. Крепление панелей саморезами с пресс‑шайбой.
4. Обработка швов силиконовым герметиком для герметичности.
Предоставляем полный пакет документов и гарантию на выполненные работы.
Ижевск
Ищете материал для фасада в Ижевске? АКП — это:
· устойчивость к влажному лету и морозной зиме;
· лёгкость (в 3–4 раза легче керамогранита);
· разнообразие дизайнов (под металл, камень, дерево).
Характеристики:
· толщина алюминиевого слоя: 0,2–0,5 мм;
· наполнитель: полиэтилен (PE) или минеральный (FR);
· размеры: 1220×4000 мм, 1500×4000 мм.
Монтаж:
1. Подготовка основания (очистка, выравнивание).
2. Установка подсистемы с компенсацией температурных расширений.
3. Фиксация панелей салазками или саморезами.
4. Герметизация стыков, очистка поверхности от загрязнений.
Используем сертифицированные материалы и даём официальную гарантию на результат.
Йошкар‑Ола
В Йошкар‑Оле АКП активно применяются для:
· реконструкции старых зданий;
· строительства новых объектов;
· создания уникальных архитектурных форм.
Преимущества:
· Огнестойкость. Модели FR соответствуют требованиям пожарной безопасности для общественных зданий.
· Устойчивость к коррозии. Алюминиевый слой + PVDF‑покрытие защищают от воздействия влаги и перепадов температур.
· Гибкость. Возможность изготовления криволинейных элементов для нестандартных решений.
Порядок установки:
1. Проектирование фасада с учётом архитектурных особенностей.
2. Монтаж каркаса из коррозионностойких профилей.
3. Крепление панелей с контролем зазоров для вентиляции.
4. Финишная обработка швов и очистка поверхности.
Соблюдаем требования пожарной безопасности и предоставляем полную документацию на все материалы.
Киров
Хотите преобразить здание в Кирове? АКП — это:
· экономичное решение (снижает затраты на фундамент и монтаж);
· долговечность (срок службы — до 50 лет);
· широкий выбор цветов и фактур.
Особенности:
· толщина панелей: 3–6 мм;
· покрытие: полиэстер или PVDF;
· наполнитель: полимер или минеральный (с антипиренами).
Этапы работ:
1. Разметка стен и установка кронштейнов с учётом геометрии фасада.
2. Монтаж утеплителя (при необходимости) для улучшения теплоизоляции.
3. Крепление направляющих профилей для надёжной фиксации панелей.
4. Установка панелей и герметизация стыков для обеспечения герметичности.
Предлагаем индивидуальный подбор материалов и профессиональный монтаж с гарантией качества.
Нижний Новгород
Алюминиевые композитные панели (АКП) в Нижнем Новгороде — современное решение для фасадов, учитывающее особенности волжского климата. Конструкция включает два алюминиевых листа и внутренний слой (полимер или минеральный наполнитель с антипиренами), что обеспечивает:
· устойчивость к ветрам и повышенной влажности;
· огнестойкость (класс Г1 у специализированных моделей);
· малый вес (5,5–8 кг/м²), снижающий нагрузку на несущие конструкции.
Ключевые преимущества:
1. Широкий выбор дизайнов. Палитра RAL, имитация натуральных материалов (дерево, камень, металл).
2. Длительный срок службы. До 50 лет при использовании PVDF‑покрытия.
3. Технологичность обработки. Возможность гибки, резки, фрезеровки для создания сложных форм.
4. Защита от коррозии. Алюминиевый слой предотвращает появление ржавчины.
5. Вентилируемая система. Улучшает тепло‑ и звукоизоляционные характеристики здания.
Этапы монтажа:
1. Подготовка поверхности. Выравнивание и грунтовка основания с учётом особенностей старого фонда.
2. Установка каркаса. Монтаж кронштейнов и профилей с шагом 600 мм, компенсация температурных расширений.
3. Крепление панелей. Использование салазок и иклей с компенсационными зазорами.
4. Герметизация и очистка. Нанесение силиконового герметика, удаление защитной плёнки, устранение мелких дефектов.
Мы работаем только с сертифицированными материалами и предоставляем официальную гарантию на монтажные работы.
Пермь
В Перми АКП — это оптимальное решение для фасадов с учётом континентального климата. Структура панелей (два алюминиевых листа + наполнитель) обеспечивает:
· устойчивость к резким перепадам температур;
· огнестойкость (модели с минеральным наполнителем — класс Г1);
· сохранение цвета на протяжении десятилетий (благодаря PVDF‑покрытию).
Почему выбирают АКП:
· Гибкость материала. Возможность создания криволинейных форм и нестандартных решений.
· Малый вес. В 3–4 раза легче керамогранита, что упрощает монтаж.
· Универсальность. Совместимы со стеклом, камнем и другими отделочными материалами.
Процесс монтажа:
1. Разметка стен и установка кронштейнов с учётом рельефа фасада.
2. Монтаж утеплителя (при необходимости) для повышения энергоэффективности.
3. Крепление направляющих профилей с антикоррозийным покрытием.
4. Фиксация панелей с контролем геометрии и зазоров.
Все работы выполняются с соблюдением ГОСТ и СНиП, что гарантирует герметичность и долговечность фасада.
Самара
Для фасадов в Самаре АКП — технологичное решение с широкими возможностями:
· толщина панелей: 3–6 мм (подбирается под тип здания);
· покрытие: полиэстер (бюджетный вариант) или PVDF (срок службы — 30+ лет);
· цветовая гамма: каталог RAL + спецэффекты (перламутр, металлик).
Особенности монтажа:
1. Подготовка основания. Удаление старых покрытий, очистка поверхности, выравнивание.
2. Установка каркаса. Монтаж алюминиевого каркаса с учётом температурных расширений и ветровых нагрузок.
3. Крепление панелей. Применение саморезов или салазок для надёжной фиксации.
4. Финишная обработка. Герметизация швов, очистка фасада от загрязнений, контроль качества.
Используем только огнестойкие панели (FR) и предоставляем полный пакет сертификатов соответствия.
Саратов
Хотите обновить здание в Саратове? АКП — это:
· устойчивость к влаге и УФ‑излучению (важно для южного климата);
· возможность реализации сложных архитектурных форм (гибкость, резка, фрезеровка);
· улучшение тепло‑ и звукоизоляции за счёт вентилируемой системы.
Преимущества:
· Лёгкость. Упрощает транспортировку и монтаж, снижает нагрузку на фундамент.
· Разнообразие отделок. Глянцевые, матовые, текстурные поверхности на выбор.
· Пожаробезопасность. Класс Г1 для общественных зданий.
Порядок работ:
1. Проектирование и расчёт материалов с учётом особенностей объекта и климатических условий.
2. Установка несущего каркаса из оцинкованных профилей с антикоррозийной обработкой.
3. Крепление панелей с зазорами для вентиляции и компенсации расширений.
4. Герметизация стыков и удаление защитной плёнки.
Предоставляем гарантию до 10 лет на материалы и монтажные работы.
Ульяновск
В Ульяновске АКП — надёжный выбор для фасадов благодаря:
· устойчивости к перепадам температур и высокой влажности;
· коррозионной стойкости (алюминиевый слой + защитное покрытие);
· лёгкости (5,5–8 кг/м²).
Варианты исполнения:
· панели с полиэстеровым покрытием (для интерьеров);
· PVDF‑панели (для фасадов, срок службы — 25–30 лет);
· огнестойкие модели (FR/А2).
Технология монтажа:
1. Грунтовка и выравнивание основания с учётом состояния стен.
2. Монтаж оцинкованного каркаса с антикоррозийным покрытием и компенсационными узлами.
3. Укладка утеплителя (при необходимости) для улучшения теплоизоляции.
4. Крепление панелей и герметизация швов силиконовым герметиком.
Работы выполняются в любое время года с соблюдением технологических норм и требований безопасности.
Уфа
Алюминиевые композитные панели в Уфе — это баланс цены и качества:
· подходят для жилых, коммерческих и промышленных объектов;
· устойчивы к пыли, влаге и перепадам температур (характерным для региона);
· доступны в любых цветах и фактурах.
Плюсы:
· Быстрый монтаж. Сокращает сроки строительства, минимизирует трудозатраты.
· Вентилируемая система. Улучшает микроклимат здания, снижает затраты на отопление и кондиционирование.
· Имитация материалов. Возможность воспроизвести гранит, дерево и другие текстуры.
Этапы установки:
1. Разметка и установка кронштейнов с учётом геометрии фасада и ветровых нагрузок.
2. Монтаж горизонтальных и вертикальных профилей с антикоррозийной защитой.
3. Крепление панелей саморезами с пресс‑шайбой и компенсационными элементами.
4. Обработка швов силиконовым герметиком для герметичности и эстетики.
Предоставляем полный пакет документов и гарантию на выполненные работы.
Череповец
Ищете материал для фасада в Череповце? АКП — это:
· устойчивость к суровым зимам и высокой влажности;
· лёгкость (в 3–4 раза легче керамогранита);
· разнообразие дизайнов (под металл, камень, дерево).
Характеристики:
· толщина алюминиевого слоя: 0,2–0,5 мм;
· наполнитель: полиэтилен (PE) или минеральный (FR);
· размеры: 1220×4000 мм, 1500×4000 мм.
Монтаж:
1. Подготовка основания (очистка, выравнивание, грунтовка).
2. Установка подсистемы с компенсацией температурных расширений и усилением узлов.
3. Фиксация панелей салазками или саморезами с антикоррозийными элементами.
4. Герметизация стыков, очистка поверхности от загрязнений, финальный контроль качества.
Используем сертифицированные материалы и даём официальную гарантию на результат.
Сочи
Алюминиевые композитные панели (АКП) в Сочи — оптимальное решение для фасадов в условиях субтропического климата. Конструкция включает два алюминиевых листа и внутренний слой (полимер или минеральный наполнитель с антипиренами), что обеспечивает:
· устойчивость к высокой влажности и обильным осадкам;
· защиту от возгорания (класс Г1 у огнестойких моделей);
· малый вес (5,5–8 кг/м²), снижающий нагрузку на несущие конструкции.
Ключевые преимущества:
1. Широкий выбор дизайнов. Палитра RAL, имитация натуральных материалов (дерево, камень, металл) — идеально для курортной архитектуры.
2. Длительный срок службы. До 50 лет при PVDF‑покрытии, устойчивом к солнечному излучению.
3. Технологичность обработки. Возможность создания криволинейных форм для выразительных фасадов.
4. Защита от коррозии. Алюминиевый слой противостоит воздействию морского воздуха.
5. Вентилируемая система. Улучшает микроклимат здания, снижает конденсацию.
Этапы монтажа:
1. Подготовка поверхности. Выравнивание, грунтовка, защита от биопоражений (плесени, грибка).
2. Установка каркаса. Монтаж коррозионностойких кронштейнов и профилей с шагом 600 мм.
3. Крепление панелей. Использование салазок и иклей с компенсационными зазорами.
4. Герметизация и очистка. Нанесение силиконового герметика, удаление защитной плёнки, контроль стыков.
Мы работаем с сертифицированными материалами, адаптированными к влажному климату, и предоставляем гарантию на монтаж.
Краснодар
В Краснодаре АКП — это сочетание практичности и эстетики для фасадов любой сложности. Структура панелей (два алюминиевых листа + наполнитель) гарантирует:
· устойчивость к ветрам и сезонным дождям;
· огнестойкость (модели с минеральным наполнителем — класс Г1);
· сохранение цвета десятилетиями (благодаря PVDF‑покрытию, устойчивому к УФ‑излучению).
Почему выбирают АКП:
· Гибкость. Возможность создания арочных и радиусных форм для современной архитектуры.
· Малый вес. В 3–4 раза легче керамогранита, что упрощает монтаж на высотных зданиях.
· Универсальность. Совместимость с другими материалами (стекло, натуральный камень).
Процесс монтажа:
1. Разметка стен и установка кронштейнов с учётом ветровых нагрузок.
2. Монтаж утеплителя (при необходимости) для повышения энергоэффективности.
3. Крепление направляющих профилей из оцинкованной стали.
4. Фиксация панелей с контролем геометрии и зазоров для вентиляции.
Все работы выполняются с соблюдением ГОСТ и СНиП, что гарантирует герметичность и долговечность фасада в условиях южного климата.
Симферополь
Для фасадов в Симферополе АКП — технологичное решение с учётом особенностей степного климата:
· толщина панелей: 3–6 мм (подбирается под тип здания);
· покрытие: полиэстер (бюджетный вариант) или PVDF (срок службы — 30+ лет, устойчив к засухе и солнцу);
· цветовая гамма: каталог RAL + спецэффекты (металлик, перламутр) для выразительных решений.
Особенности монтажа:
1. Подготовка основания. Очистка, выравнивание, обработка от высолов и солевых отложений.
2. Установка каркаса. Монтаж алюминиевого каркаса с учётом температурных расширений (характерных для континентального климата).
3. Крепление панелей. Применение саморезов или салазок с антикоррозийным покрытием.
4. Финишная обработка. Герметизация швов силиконовым герметиком, очистка поверхности, контроль качества.
Используем только огнестойкие панели (FR) и предоставляем сертификаты соответствия. Все материалы устойчивы к перепадам температур и сухому ветру.
Ялта
Хотите обновить здание в Ялте? АКП — это:
· устойчивость к морской соли, влаге и УФ‑излучению (критично для приморского климата);
· возможность реализации сложных архитектурных форм (гибкость, резка, фрезеровка);
· улучшение тепло‑ и звукоизоляции за счёт вентилируемой системы.
Преимущества:
· Лёгкость. Упрощает транспортировку и монтаж на склонах и в условиях ограниченного пространства.
· Разнообразие отделок. Глянцевые, матовые, текстурные поверхности, имитирующие мрамор или дерево.
· Пожаробезопасность. Класс Г1 для общественных зданий и гостиниц.
Порядок работ:
1. Проектирование с учётом рельефа и ветровых нагрузок (характерных для горной местности).
2. Установка несущего каркаса из коррозионностойких профилей.
3. Крепление панелей с зазорами для вентиляции и компенсации расширений.
4. Герметизация стыков и удаление защитной плёнки.
Предоставляем гарантию до 10 лет на материалы и монтажные работы. Все решения адаптированы к морскому климату.
Ростов‑на‑Дону
В Ростове‑на‑Дону АКП — надёжный выбор для фасадов благодаря:
· устойчивости к резким перепадам температур (от жары до заморозков);
· коррозионной стойкости (алюминиевый слой + защитное покрытие);
· лёгкости (5,5–8 кг/м²) — важно для реконструкции старых зданий.
Варианты исполнения:
· панели с полиэстеровым покрытием (для интерьеров и малоэтажных объектов);
· PVDF‑панели (для фасадов, срок службы — 25–30 лет, устойчивы к пыли и ветру);
· огнестойкие модели (FR/А2) для социальных объектов.
Технология монтажа:
1. Грунтовка и выравнивание основания с учётом состояния стен (часто — кирпичная кладка).
2. Монтаж оцинкованного каркаса с антикоррозийным покрытием и компенсационными узлами.
3. Укладка утеплителя (при необходимости) для улучшения теплоизоляции.
4. Крепление панелей и герметизация швов силиконовым герметиком.
Работы выполняются в любое время года с соблюдением технологических норм. Используем материалы, устойчивые к суховеям и осадкам.
Новосибирск
Алюминиевые композитные панели в Новосибирске — это баланс цены и качества для сурового климата:
· подходят для жилых, коммерческих и промышленных объектов;
· устойчивы к морозам (до –40 °C), ветрам и снеговым нагрузкам;
· доступны в любых цветах и фактурах, включая имитацию природных материалов.
Плюсы:
· Быстрый монтаж. Сокращает сроки строительства в условиях короткого строительного сезона.
· Вентилируемая система. Улучшает теплоизоляцию, снижает риск промерзания стен.
· Имитация материалов. Возможность воспроизвести гранит, дерево или металл для архитектурной выразительности.
Этапы установки:
1. Разметка и установка кронштейнов с усилением узлов (для снеговых нагрузок).
2. Монтаж горизонтальных и вертикальных профилей из оцинкованной стали с антикоррозийной обработкой.
3. Крепление панелей саморезами с пресс‑шайбой и терморазрывами.
4. Обработка швов силиконовым герметиком для герметичности и защиты от влаги.
Предоставляем полный пакет документов и гарантию на выполненные работы. Все материалы сертифицированы для применения в Сибири.
Севастополь
Алюминиевые композитные панели (АКП) в Севастополе — оптимальное решение для фасадов в приморском климате. Конструкция включает два алюминиевых листа и внутренний слой (полимер или минеральный наполнитель с антипиренами), что обеспечивает:
· устойчивость к солёному морскому воздуху и высокой влажности;
· огнестойкость (класс Г1 у специализированных моделей);
· малый вес (5,5–8 кг/м²), снижающий нагрузку на несущие конструкции исторических зданий.
Ключевые преимущества:
1. Широкий выбор дизайнов. Палитра RAL, имитация натуральных материалов (камень, дерево, металл) — идеально для курортной архитектуры.
2. Длительный срок службы. До 50 лет при PVDF‑покрытии, устойчивом к УФ‑излучению и солевым испарениям.
3. Технологичность обработки. Возможность создания криволинейных форм для выразительных фасадов.
4. Защита от коррозии. Алюминиевый слой противостоит воздействию морской среды.
5. Вентилируемая система. Улучшает микроклимат здания, предотвращает конденсацию.
Этапы монтажа:
1. Подготовка поверхности. Выравнивание, грунтовка, обработка от биопоражений (плесени, грибка).
2. Установка каркаса. Монтаж коррозионностойких кронштейнов и профилей с шагом 600 мм.
3. Крепление панелей. Использование салазок и иклей с компенсационными зазорами.
4. Герметизация и очистка. Нанесение силиконового герметика, удаление защитной плёнки, контроль стыков.
Мы работаем с сертифицированными материалами, адаптированными к морскому климату, и предоставляем гарантию на монтаж.
Тюмень
В Тюмени АКП — это сочетание практичности и эстетики для фасадов в условиях континентального климата. Структура панелей (два алюминиевых листа + наполнитель) гарантирует:
· устойчивость к морозам (до –40 °C) и резким перепадам температур;
· огнестойкость (модели с минеральным наполнителем — класс Г1);
· сохранение цвета десятилетиями (благодаря PVDF‑покрытию, устойчивому к УФ‑излучению).
Почему выбирают АКП:
· Гибкость. Возможность создания арочных и радиусных форм для современной архитектуры.
· Малый вес. В 3–4 раза легче керамогранита, что упрощает монтаж на высотных зданиях.
· Универсальность. Совместимость с другими материалами (стекло, натуральный камень).
Процесс монтажа:
1. Разметка стен и установка кронштейнов с учётом ветровых и снеговых нагрузок.
2. Монтаж утеплителя (при необходимости) для повышения энергоэффективности.
3. Крепление направляющих профилей из оцинкованной стали с антикоррозийной обработкой.
4. Фиксация панелей с контролем геометрии и зазоров для вентиляции.
Все работы выполняются с соблюдением ГОСТ и СНиП, что гарантирует герметичность и долговечность фасада в условиях сурового климата.
Волгоград
Для фасадов в Волгограде АКП — технологичное решение с учётом особенностей степного климата:
· толщина панелей: 3–6 мм (подбирается под тип здания);
· покрытие: полиэстер (бюджетный вариант) или PVDF (срок службы — 30+ лет, устойчив к засухе и солнцу);
· цветовая гамма: каталог RAL + спецэффекты (металлик, перламутр) для выразительных решений.
Особенности монтажа:
1. Подготовка основания. Очистка, выравнивание, обработка от высолов и солевых отложений.
2. Установка каркаса. Монтаж алюминиевого каркаса с учётом температурных расширений (характерных для континентального климата).
3. Крепление панелей. Применение саморезов или салазок с антикоррозийным покрытием.
4. Финишная обработка. Герметизация швов силиконовым герметиком, очистка поверхности, контроль качества.
Используем только огнестойкие панели (FR) и предоставляем сертификаты соответствия. Все материалы устойчивы к перепадам температур, суховеям и пыльным бурям.
Махачкала
Хотите обновить здание в Махачкале? АКП — это:
· устойчивость к высокой влажности, морской соли и УФ‑излучению (критично для приморского климата);
· возможность реализации сложных архитектурных форм (гибкость, резка, фрезеровка);
· улучшение тепло‑ и звукоизоляции за счёт вентилируемой системы.
Преимущества:
· Лёгкость. Упрощает транспортировку и монтаж на склонах и в условиях ограниченного пространства.
· Разнообразие отделок. Глянцевые, матовые, текстурные поверхности, имитирующие мрамор или дерево.
· Пожаробезопасность. Класс Г1 для общественных зданий и гостиниц.
Порядок работ:
1. Проектирование с учётом рельефа и ветровых нагрузок (характерных для горной местности).
2. Установка несущего каркаса из коррозионностойких профилей.
3. Крепление панелей с зазорами для вентиляции и компенсации расширений.
4. Герметизация стыков и удаление защитной плёнки.
Предоставляем гарантию до 10 лет на материалы и монтажные работы. Все решения адаптированы к влажному приморскому климату и сейсмической активности региона.
Белгород
В Белгороде АКП — надёжный выбор для фасадов благодаря:
· устойчивости к умеренно‑континентальному климату (перепады температур, осадки);
· коррозионной стойкости (алюминиевый слой + защитное покрытие);
· лёгкости (5,5–8 кг/м²) — важно для реконструкции старых зданий.
Варианты исполнения:
· панели с полиэстеровым покрытием (для интерьеров и малоэтажных объектов);
· PVDF‑панели (для фасадов, срок службы — 25–30 лет, устойчивы к пыли и ветру);
· огнестойкие модели (FR/А2) для социальных объектов.
Технология монтажа:
1. Грунтовка и выравнивание основания с учётом состояния стен (часто — кирпичная кладка).
2. Монтаж оцинкованного каркаса с антикоррозийным покрытием и компенсационными узлами.
3. Укладка утеплителя (при необходимости) для улучшения теплоизоляции.
4. Крепление панелей и герметизация швов силиконовым герметиком.
Работы выполняются в любое время года с соблюдением технологических норм. Используем материалы, устойчивые к сезонным осадкам и перепадам температур.

